|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **基本要求** | **计量单位（规格）** | **数量** |
| 1 | 北斗导航终端设备 | 设备需具备高精度定位、实时通信、信息回传、紧急报警等功能，以满足急救工作的特殊需求。 | 台 | 13 |
| 2 | 120指挥中心报警人手机定位 | 目标：在接到报警电话后，120指挥中心能在1分钟内获取报警人精准位置，误差控制在30米以内，实现定位成功率达到95%以上，调度员培训（5人×7天）。 | | |
| 3 | 120指挥中心车辆应急启动电源 | 确保电源质量可靠、容量12000毫安以上、性能稳定，具备足够的启动电流和安全防护功能。 | 台 | 114 |
| 4 | 服务器维护 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **采购名称** | **基本规格与配置要求** | **数量** | **单位** | | 1 | 院前急救呼救定位系统  （系统软件） | 主要用于本地急救中心对拨打120的手机号码进行位置查询，获取呼救者位置信息，从而提升警情处置效率。 | 1 | 套 | | 2 | 信令采集器  （系统硬件） | 接入E1数量至少为2路以上，支持PRI、SS7等信令。 | 1 | 台 | | 3 | 数据服务 | 提供优化后的运营商（中国移动、中国联通、中国电信）定位数据。 | 1 | 年 | | 4 | 运维服务 | 日常巡检与监控服务、咨询服务、数据跟踪服务、设备维护、数据库维护、应用软件维护。 | 1 | 年 | | | |